様式第2号（第6条関係）

ブロック塀等点検表

ブロック塀等の概要

|  |  |
| --- | --- |
| 所在地 | 　本宮市 |
| 高さ | ｍ | 長さ | ｍ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検項目 | 番号 | □ 補強コンクリートブロック造 | □ 組積造（石などを積んだもの） | 調査結果 |
| 適合 | 不適合 |
| 外観調査 | 高さ | １ | 塀の高さは2.2ｍ以下 | 塀の高さは1.2ｍ以下 | はい | いいえ |
| 厚さ | ２ | 塀の高さが2ｍ以下の場合、厚さ10㎝以上 | 塀の高さの1/10以上 | はい | いいえ |
| 塀の高さが2ｍを超える場合、厚さ15㎝以上 |
| 控壁 | ３ | 塀の長さ3.4ｍ以下ごとに、塀の高さの1/5以上の長さの控え壁がある（塀の高さが1.2ｍを超える場合） | 塀の長さ4ｍ以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上の長さの控壁がある | はい | いいえ |
| 老朽化 | ４ | 亀裂がある | 亀裂がある | いいえ | はい |
| ５ | 傾いている | 傾いている | いいえ | はい |
| ６ | ぐらついている | ぐらついている | いいえ | はい |
| 耐久性 | ７ | 築造から30年以上経過している | 築造から30年以上経過している | いいえ | はい |
| 特記事項 | ※その他、基礎・鉄筋等で危険と思われる状況があれば記入してください。 |
| 評価 | 上記項目のうち、１つでも不適合があればブロック塀等の安全対策が必要です。※築造から30年以上経過しているものは安全点検・対策が必要です。 |
| 違反のないことの確認 | 次のいずれか・建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第61条又は第62条の8の規定に適合するもの。・既存不適格（工事の着手が昭和56年5月31日以前）であるもの。 | はい | いいえ |